**金园校区综合楼加压抽水水泵设备更新项目**采购需求

金园校区地下泵房抽水机及控制设备采购需求如下：

1. 抽水机设备需符合国家标准的合格产品，其中：5.5KW不锈钢水泵4台；2.2KW不锈钢水泵1台。
2. 控制设备需符合国家标准的合格产品，其中变频器及PAC系统需使用原装正品设备。
3. 加压设备需达到满足校区现有建筑物最高楼层正常供水水压和安全用水要求以及消防灭火用水加压要求。
4. 设备质保修期限2年。