**汕头职业技术学院计算机系第二实训大楼实训室监控系统**

**设备需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** |
| **一、六楼实训室监控部分** | | | | | | |
|  | 监控  摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机红外补光：30米  视频压缩：H.265编码  POE供电  ▲技术认证：具备国家工信部颁布的两化融合管理体系贯标试点企业，具备工业信息安全应急服务支撑单位证书（提供证书复印件加盖制造商印章）  ▲制造商资质：具备国家工信部认定的工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位证书（提供证书复印件加盖制造商印章）  ▲服务：按照国家标准《商品售后服务评价体系》（GB/T 27922-2011）具备完善、成熟的商品售后服务工作体系，具备CNCA批准的第三方认证机构出具的售后服务认证证书（提供证书复印件加盖制造商印章）  ▲报价时需提供原厂出具本项目的售后服务承诺函原件 | 台 | 18 |  |  |
|  | 支架 | 摄像机支架 | 个 | 18 |  |  |
|  | 硬盘  录像机 | 2U标准机架式  2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源  8盘位，可满配8T硬盘  2个千兆网口  2个USB2.0接口、1个USB3.0接口  1个eSATA接口  报警IO：16进4路（可选配8出）  软件性能：  输入带宽：320M  64路H.264、H.265混合接入  最大支持8×1080P解码  支持H.265、H.264解码  Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份  ▲技术认证：具备国家工信部颁布的两化融合管理体系贯标试点企业，具备工业信息安全应急服务支撑单位证书（提供证书复印件加盖制造商印章）  ▲制造商资质：具备国家工信部认定的工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位证书（提供证书复印件加盖制造商印章）  ▲服务：按照国家标准《商品售后服务评价体系》（GB/T 27922-2011）具备完善、成熟的商品售后服务工作体系，具备CNCA批准的第三方认证机构出具的售后服务认证证书（提供证书复印件加盖制造商印章）  ▲报价时需提供原厂出具本项目的售后服务承诺函原件 | 台 | 1 |  |  |
|  | POE交换机 | 16 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口。支持 IEEE 802.3at/af。支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。支持 6 KV 防浪涌（ PoE 口）。支持 PoE 输出功率管理。千兆网络接入  ▲技术认证：具备国家工信部颁布的两化融合管理体系贯标试点企业，具备工业信息安全应急服务支撑单位证书（提供证书复印件加盖制造商印章）  ▲制造商资质：具备国家工信部认定的工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位证书（提供证书复印件加盖制造商印章）  ▲服务：按照国家标准《商品售后服务评价体系》（GB/T 27922-2011）具备完善、成熟的商品售后服务工作体系，具备CNCA批准的第三方认证机构出具的售后服务认证证书（提供证书复印件加盖制造商印章）  ▲报价时需提供原厂出具本项目的售后服务承诺函原件 | 台 | 2 |  |  |
|  | 存储硬盘 | 6TB SATA | 个 | 3 |  |  |
|  | 网线 | 超五类 | 米 | 3400 |  |  |
|  | 电源线 | 3\*2.5mm² | 米 | 140 |  |  |
|  | PVC线管 | 联塑 | 米 | 720 |  |  |
|  | PVC线槽 | 59\*2.4 | 米 | 150 |  |  |
|  | 空开盒 | 空气开关 | 套 | 1 |  |  |
|  | 辅材辅料 | 辅材辅料 | 项 | 1 |  |  |
| **二、施工及税费** | | | | | | |
|  | 安装施工 | 监控、布线及配套安装施工 | 项 | 1 |  |  |
|  | 税费 | 9% | 项 | 1 |  |  |
| **总计金额（元）** | | **大写：（小写：）** | | | | |

备注：本项目监控系统需与计算机实训室现有监控无缝对接，报价时提供承诺函，加盖报价供应商公章。