**自然科学系易制爆化学药品仓库货物购置项目需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 预算  单价 | 预算  总价 | 备注 |
| 1 | 安全储存柜 | 上海晋深  CY110450 | 蓝色柜体（可存放弱腐蚀性化学品）1650\*1090\*460mm/双门 108KG 170升（45加仑） | 3台 | 6400 | 19200 |  |
| 2 | 防爆灯 | 悦色工程款250型+50WLED | 功率：50W  适用面积：30平米左右  适用范围：  爆炸性气体环境:1区、2区  爆炸性气体混合物：IIA、IIB  温度组别：T1-T4  防爆标志：Exd II BT4 | 1套 | 260 | 260 | 含安装 |
| 3 | 报警式门禁 | 牧锐 KR-D2 | 1主机+1遥控  电池：门磁2节7号电池，遥控1个CR2032电池  电磁寿命：待机约6个月左右  环境温度：-10~60 ℃  环境湿度：＜80％  警报声：120dB左右  门磁尺寸：96\*43\*20mm  磁条尺寸：45\*11\*17mm  低电提示：当主机低电，每隔40秒全部LED指示灯闪烁3次，主机“滴滴滴”3声 | 1套 | 155 | 155 | 含安装 |
| 4 | 易制毒与易制爆库房隔间 |  | 材料：304不锈钢管材  尺寸：2250\*2200mm  边框采用38\*25不锈钢扁管，中间采用 ф19\*0.8不锈钢圆管 | 一间 | 2740 | 2740 | 含安装 |
| 5 | 不锈钢门 |  | 材料：304不锈钢管材  尺寸：2250\*930mm  边框采用38\*25不锈钢扁管，中间采用 ф19\*0.8不锈钢圆管。带门框，锁页。 | 1付 | 2550 | 2550 | 含安装 |
| 6 | 枪机摄像机 | 大华DH-IPC-HFW6230M-UST-I1 | ·采用微星光级超低照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高  ·最大可输出200万（1920x1080）@30fps  ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境  ·最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性  ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境  ·支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警  ·支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装  ·支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 1台 | 450 | 450 |  |
| 7 | 半球摄像机 | 大华DH-IPC-HDW6230C-UST-A | ·采用微星光级超低照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高  ·最大可输出200万（1920x1080）@30fps  ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境  ·最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性  ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境  ·支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警  ·支持DC12V/POE供电方式，宽压设计  ·支持内置MIC  ·支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 2台 | 450 | 900 |  |
| 8 | POE非网管安防交换机 | 大华DH-S1500C-8ET1ET-DPWR | ·符合IEEE802.3、IEEE802.3u和IEEE802.3X标准  ·MAC自动学习与老化，MAC地址列表容量为2K  ·所有端口自动适应MDI/MDIX模式  ·RJ45接口支持10/100Mbps自适应，符合IEEE80233af、IEEE802.3at供电标准  ·采用金属外壳  ·支持DC 48V-57V供电  ·本产品接口1支持Hi-PoE 60W供电  ·支持2种传输模式，包括Default和Extend。Default模式为标准以太网模式，传输带宽100Mbps，支持六类线缆最远传输距离100m。Extend模式为长距离传输模式，床数·传输带宽为10Mbps，支持六类线缆最远传输距离250m。 | 1台 | 330 | 330 |  |
| 9 | 枪机支架 | 大华DH-PFB120WS | 尺寸为204.0\*58.0\*80.0mm  采用铝合金材质，不易生锈  白色  重量为0.38kg  支持最大承重1.0kg  支持壁装安装方式  支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围  适用M型/K型/B型/D型/F型枪机型 | 1台 | 50 | 50 |  |
| 10 | 耗材 |  | 网线: DH-PFM 920I-5EU 一捆 500元 | 1项 | 1050 | 1050 |  |
| 电线:文德RVV 2\*0.5电源线 一捆 240元 |
| 电工线管: 雅固PVC电工线管（B类）60米 150元 |
| 管道接件：含直通，弯头等一批 100元 |
| 安装耗材：胶布，玻璃胶，铁钉，固定卡等一批 60元 |

合计：27685元