**附件 汽车四轮定位、汽车美容改装设备采购报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 参数 | | 数量 | 单价  （元） | 金额  （元） |
| 1 | 剪刀（大剪）式举升机 | 额定承载重量：≥ 4000kg；一次举升高度1850mm、二次举升高度450mm、最低高度340mm，一次上升时间≤60S、二次上升时间≤30S、一次下降时间≥20S、二次下降时间≥12S，跑道宽度605mm、一次跑道长度4500mm、二次跑道长度1450mm，侧滑板长度1600mm，整机宽度2160mm，电机功率：2.2KW，保护方式：机械保险、气动解锁 | | 1台 |  |  |
| 2 | 3D四轮定位仪 | 显示精准度：1/0.01/0.1mm，前束角±2、测量范围±20°（X-831PRO为±40°），外倾角±2、测漏范围±10°，主销后倾角±2测量范围±20°主销内倾角±5测量范围±20°，退缩角±2测量范围±5°，推力线角±2测量范围±5°，轮距±2mm测量范围2000mm，轴距±2mm测量范围4000mm | | 1套 |  |  |
| 3 | 增压泵 | 电源220V/50HZ，电机功率：170W，最大流量15㎥，最大扬程20m，额定流量0.9㎥，额定扬程10米，口径25mm，吸程8m | | 1套 |  |  |
| 4 | 120升/4缸静音空气压缩机 | 电机功率：3200W，电压频率220V/50HZ,排气量500L/min,工作压力0.7Mpa,电流13.6A，额定转速1410r/min,气罐容积120L，整机重量86Kg | | 1台 |  |  |
| 5 | 制作大剪举升机基础（安装举升机地坑） | 见图纸 | | 1项 |  |  |
| 6 | 安装电源（供应举升机，洗车机，工位，插座） | 4平方电线40米，2.5平方电线300米，586插座10套，25A三相空气开关2套，25A漏地开关2套 | | 1项 |  |  |
| 7 | 制作洗车区防水护墙板 | 宽40cm\*高2.8m | | 80 m2 |  |  |
| 8 | 制作工位吊牌 | 高250cm\*宽50cm | | 2套 |  |  |
| 9 | 1T不锈钢储水池 | 宽80cm\*155cm | | 1台 |  |  |
| 10 | 美容工具展示架 | 长1200cm\*宽400cm\*高1830cm5层 | | 1个 |  |  |
| 11 | 连接工位供气管道 | Ø20直管80米，弯头30个，直接30个，球阀10个，三通20个，管码50个 | | 80m |  |  |
| 12 | 洗手槽 | 宽400cm\*深200cm，长2m，不锈钢 | | 1个 |  |  |
| 金额合计 | | 万元 | | | | |
| 联系人 | |  | 联系电话 | |  | |
| 报价单位 | | （盖章） | | | | |