**汕头职业技术学院艺术设计学院高清录课系统设备采购报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| 1 | 教学录课/直播专用摄像机 | 双引擎电影级直播摄像机 | 电影级高清摄像机，支持4/3卡口镜头，可换单反级镜头。 自主研发12bit高宽容度成像引擎，画面层次丰富，质感细腻。 USB3.0一线连接，即插即用零设置。 自适应光线变化，灯光及设置简单，无需专业人员维护。 6K转1080P高清输出，画质细腻。 双引擎双画面，支持8倍无损放大，一键实现特写画面。 工业级处理器，7\*24小时超长时运行无压力。 配套相机控制软件，一个人轻松完成相机画面调试、图像放大、色彩校正等设置。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 导播软件 | 跨平台美颜录课直播编导软件 | 演播厅级专业虚拟背景抠像软件。 支持第三方平台直播伴侣一键接入以及推流直播。 支持本地高清视频录制，一键生成短视频，可设置MP4、AVI、MOV等常用视频格式。 支持遥控器接入一键场景切换。 提供模板预装和保存功能，出厂赠送常用直播/录课模板及素材，产品落地启动即可使用。 支持软件一键切换横竖屏功能。 内置美颜功能。 内置专用提词器软件。 内置混音器，解决背景音乐、视频声音等声音处理。 自主研发导播软件，配套完整教学视频，一个人操作简单易学。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 导播一体机 | 定制化双屏一体机 | 定制双屏一体（32寸）1920\*1080 蓝光高清显示器。 支持显示器横竖屏旋转。 一体机身自带3个摄像机安装孔位，无需额外三脚架架设相机。 支持高清课程录制，任意单个平台直播。 多机位接入：支持4路 Q50专业摄像机接入。 超高速直播内存：采用Inte 11代 CPU+GPU+DDR 内存一体化封装，4266M标准 8G LPDDR4+ 内存。 支持无线网络连接：Wi-Fi。 接口配置：Bluetooth 蓝牙\*1；VGA接口\*1；USB3.0接口\*4；USB2.0接口\*2；相机专用USB接口\*2； RJ45 千兆网口\*1 ; 硬盘：200G固态硬盘。 Intel i5 11代高性能处理器，搭载win 10 操作系统。 预装自主开发常用工具软件（免费）：图片无损压缩软件；模板保存加载软件；提词软件。相机控制软件。及主流直播、会议平台客户端。 可扩展接入声卡、导播台、显示器、无线麦克风等专业配件。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 旋转支架 | 旋转式支架 | 支持横竖屏旋转和摄像机换面横竖旋转； 带滚轮一体式支架，方便移动收纳； 屏幕卡扣安装孔设计，安装方便； | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 主机配件 | 主机配套部件 | 电源线\*1，相机托盘\*2，螺丝\*20（带螺丝刀），WIFI天线\*2。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 定焦镜头 | 25mm/F1.8镜头 | 人像机位镜头 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 变焦镜头 | 12-45mm高清变焦镜头 | 特写机位：12-45mm 手动高清变焦镜头 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 麦克风 | USB话筒式麦克风 | 单人常规使用 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 遥控器 | 键盘式遥控器 | 桌面键盘式遥控器 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 有线键鼠 | 有线键盘鼠标 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 云台 | 相机云台 | 手动360°可调节云台 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 相机三脚架 | 特写相机三脚架 | 相机三脚架 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 数据线缆 | USB3.0数据线 | 1号机位数据传输线 （2米） | 根 | 1 |  |  |
| USB3.0 延长线 | 2号机位数据传输延长线（5米） | 根 | 1 |  |  |
| USB3.0数据线 | 2号机位数据传输线（0.5米） | 根 | 1 |  |  |
| 快充头 | USB快充头 | 根 | 2 |  |  |
| Type-C充电线 | 相机充电线（2米） | 根 | 2 |  |  |
| USB2.0 延长线 | 麦克风延长线（5米） | 根 | 1 |  |  |
| 网线 | 7类专用网线（5米） | 根 | 1 |  |  |
| 14 | USB3.0 HUB | USB3.0扩展坞 | 外接麦克风、鼠标、遥控器USB接头 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | U盘 | 系统备份U盘 | 备用系统重装U盘 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 一体式绿幕 | 2米\*2米1 | 原厂定制一体式绿幕，可升降收纳，不占用空间。 定制材质，不透光不偏色，抠像效果稳定。 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 数位板 | Wacom数位板CTL672 | 2048级压感  读取速度：133点/秒  分辨率：0.01毫米/点（2540LPI）  感应高度：7毫米 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 培训 | 设备培训服务 | 远程画面效果调试。 培训师一对一远程培训。 售后服务 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（人民币） | | |  | | | | |
| 报价单位： | | |  | | | | |
| 联系人： | | |  | | | | |
| 联系电话： | | |  | | | | |